◆住宅リフォーム推進事業の安全安心型（持ち家）補助対象工事一覧（例）◆

対象工事の合計が５０万円以上になる場合、補助金の交付対象となります。

※下記の工事以外にも耐震上有効な改修工事やバリアフリー化に有効な改修工事については、補助対象となる場合がありますので、詳しくは五城目町役場建設担当までお問い合わせください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 補助  分類 | リフォーム等の内容 | 備考 |
| １ | 耐震 | 耐震上有効な耐力壁（筋違いなど長さ90cm以上）の設置 |  |
| ２ | 耐震 | 軸組等の接合部を耐震上有効な金物で補強する改修工事 |  |
| ３ | 耐震 | 基礎を耐震上有効な繊維シート等で補強する改修工事 |  |
| ４ | 耐震 | 住宅内に設置する耐震シェルター工事 | 固定式シェルターベッド含む |
| ５ | 長寿命化 | 屋根の張替工事又は塗装工事 |  |
| ６ | 長寿命化 | 外壁の張替工事 |  |
| ７ | 省エネ化 | 複層ガラス窓又は床の断熱改修工事 |  |
| ８ | 省エネ化 | 屋根、天井、外壁又は床の断熱改修工事 |  |
| ９ | 省エネ化 | 洗浄水量6.5㍑以下の節水トイレの設置工事 |  |
| １０ | 省エネ化 | 新たに高効率給湯設備（エコキュート、エコフィール、エコウィル、エネファーム、エコワン等）を設置する工事 | 既に先の高効率機種が設置されている場合の機器交換は対象外 |
| １１ | バリアフリー化 | 住宅内通路や出入口の幅を広げたり、段差を解消する工事 | 拡幅は有効幅７５cm以上が対象 |
| １２ | バリアフリー化 | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらへの経路への手すり設置 |  |
| １３ | バリアフリー化 | 水洗器具やドアノブのレバーハンドル化改修や開き戸を引き戸や折れ戸に交換する工事 |  |
| １４ | バリアフリー化 | ホームエレベータ、階段昇降機を設置する工事 |  |
| １５ | バリアフリー化 | 台所・浴室・脱衣室・便所を車いす対応とする工事 |  |
| １６ | バリアフリー化 | 浴室・脱衣室・便所に対する断熱性向上によるヒートショック対策工事 |  |
| １７ | 克雪化 | 屋根の雪下ろし作業の安全確保に必要な用具等の設置や取替工事 |  |
| １８ | 克雪化 | 屋根の落屑防止改修工事（雪止めの設置等） |  |
| １９ | 克雪化 | 屋根への融雪装置の設置工事 | 外構の融雪工事は対象外 |
| ２０ | 克雪化 | 屋根の自然落雪型への改修工事 | ４寸勾配以上が対象 |
| ２１ | 克雪化 | 屋根の無落雪型への改修工事 |  |